|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Люк чугунный глухой (круглый)  ГОСТ 3634-99 | Габаритные размеры: диаметр корпуса 870х120 мм, диаметр крышки-646 мм  Материал: чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85  Номинальная нагрузка-25 тонн, масса изделия-115 кг |
| 2 | Люк чугунный дождеприемный (Дождеприемник круглый ДК)  ГОСТ 3634-99 | Габаритные размеры: диаметр корпуса 830х100 мм, диаметр крышки 646 мм  Материал: чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85  Номинальная нагрузка-25 тонн, масса изделия-135 кг |
| 3 | Опорное кольцо колодцев КО-6  ГОСТ 8020-2016 | Диаметр наружный 840 мм, высота 70 мм, геометрический объем 0,039 м3, диаметр внутренний 580 мм, объем бетона 0,02 м3, вес 50 кг, серия 3.900.1-14 вып.1 |
| 4 | Плита перекрытия колодца КЦП 1-15-1  ГОСТ 8020-2016 | Высота 150 мм, диаметр наружный 1700 мм, диаметр внутренний 720мм, вес 650 кг. |